Załącznik nr 2b do zapytania cenowego   
nr OSP.271.3.2018.MW z dnia 18.06.2018 r.

**……………………………………**

(pieczęć Wykonawcy)

**Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego sprzętu i wyposażenia**

**Część II zamówienia**

1. ***Parawan do osłony miejsca wypadku – 4 szt.***

Oferujemy parawan do osłony miejsca wypadku:

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. | - |  |
| 2 | Parawan rozkładany składający się z min. 4 połączonych ze sobą segmentów. | min. 4 segmenty |  |
| 3 | Wymiary jednego segmentu parawanu min. 1,8 m x /1,8 m. | Min. 1,8 x 1,8 m |  |
| 4 | Parawan w kolorze czerwonym z napisem „STRAŻ” wyposażony w taśmy odblaskowe. | - |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

1. ***Przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.***

Oferujemy przenośny zestaw oświetleniowy:

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. | - |  |
| 2 | Przenośny zestaw oświetleniowy musi być wyposażony w dwie głowice świetlne (dwa źródła światła) o regulowanej wysokości. | 2 głowice świetlne |  |
| 3 | Zestaw musi posiadać walizkę transportową z uchwytem. | - |  |
| 4 | Moc świetlna oferowanego zestawu oświetleniowego w trybie 100% musi wynosić min. 27000 lm, moc świetlna w trybie BOOST musi wynosić min. 35000 lm. | min. 27000 lm (tryb 100 %), min 35000 lm (tryb boost) |  |
| 5 | Czas pracy oferowanego zestawu oświetleniowego musi wynosić min. 2 godziny w trybie pracy 100 %. | min. 2 h |  |
| 6 | Oferowany zestaw oświetleniowy musi posiadać min. 5 trybów pracy w tym min tryb: boost, 100%, 70%, 50%, migający. | - |  |
| 7 | Oferowany zestaw oświetleniowy musi posiadać min. zasięg światła 140 m. | min. 140 m |  |
| 8 | Oferowany zestaw oświetleniowy musi być wyposażony w akumulator o pojemności min. 50 Ah. | min. 50 Ah |  |
| 9 | Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia. | min 12 miesięcy |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

1. ***Pilarka spalinowa do drewna - 2 szt.***

Oferujemy pilarkę spalinową do drewna:

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. | - |  |
| 2 | Oferowana pilarka musi być wyposażona silnik spalinowy o mocy min 2,2 kW / min 3 KM. | min. 2,2 kW / min. 3 kM |  |
| 3 | Oferowana pilarka musi być wyposażona w silnik spalinowy o pojemności skokowej min. 45 cm3. | min. 45 cm3. |  |
| 4 | Oferowana pilarka musi być wyposażona w prowadnicę łańcucha o długości min 35 cm. | min 35 cm |  |
| 5 | Ciężar oferowanej pilarki (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej) musi wynosić max. 5 kg. | max. 5 kg |  |
| 6 | Oferowana pilarka musi posiadać min 1 szt. zapasowego łańcucha tnącego. | min 1 szt. zapasowy łańcuch |  |
| 7 | Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia. | min. 12 miesięcy |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

1. **Detektor napięcia - 2 szt.**

Oferujemy detektor napięcia:

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. | - |  |
| 2 | Detektor napięcia w postaci pałki o wymiarach max.: średnica max. 50 mm, długość max. 600 mm. | średnica max. 50 mm, długość max. 600 mm. |  |
| 3 | Waga urządzenia z bateriami max. 600 g. | max. 600 g |  |
| 4 | Urządzanie musi posiadać obudowę bryzgoszczelną odporną na wodę. | - |  |
| 5 | Urządzenie musi dokonywać wskazania napięcia za pomocą sygnału świetlnego (LED) oraz dźwiękowego, częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia. | - |  |
| 6 | Urządzenie musi pozwalać na wykrycie napięcia przemiennego o zakresie częstotliwości min. od 20 Hz do 100 Hz. | min. od 20 Hz do 100 Hz. |  |
| 7 | Urządzenie musi być zasilane max. 4 szt. baterii typu AA. | max. 4 szt. baterii typu AA |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadaćwbudowany system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii. | - |  |
| 9 | Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia. | min. 12 miesięcy |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

1. ***Komplet bosaków dielektrycznych – 2 kpl.***

Oferujemy komplet bosaków dielektrycznych:

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. | - |  |
| 2 | Oferowany komplet bosaków dielektrycznych musi zawierać min. 2 szt. bosaków dielektrycznych, w tym jeden bosak dielektryczny o długości min. 240 cm i jeden bosak dielektryczny o długości min. 300 cm. | min. 2 szt. (min. 240 cm, min. 300 cm) |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

……………………………….. …………………………………..

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej