Zadanie 1 **- Roboty malarskie.**

**Malowanie klatki schodowej i korytarza II p. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 3 w Tuszynie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis robót** | **Jednostka miary , ilość** |
| 1 | KNR-4-01  1202/07 | Skasować zacieki na sufitach i ścianach przed malowaniem emulsyjnym | 16,20m2 |
| 2 | KNR-4-01  0711/1500 | Uzupełnić tynki wewnętrzne kat.III z zaprawy cem-wap  na stropach, na podłożu z cegły | 6,80m2 |
| 3 | KNR -4-01  0711/0300 | Uzupełnić tynki wewnętrzne kat.III z zaprawy cem-wap  na ścianach, na podłożu z cegły | 15,36m2 |
| 4 | KNR-4-01  1204/01  /08  1202/09  R x 1.15 | Pomalować sufity, podesty i biegi schodów, dawniej malowanych, 2 x krotnie farbą emulsyjną z zeskrobaniem łuszczącej się farby i przygotowanie powierzchni. | 99,52m2 |
| 5 | KNR-4-01  1202/09  1204/02  /08  R x1.15 | Pomalować ściany dawniej malowane 2x krotnie farbą emulsyjną, z zeskrobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni. | 187,23m2 |
| 6 | KNR-4-01  1206/04  R x 1.15 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stare tynki dawniej malowane /lamperia/ z uprzednim przygotowaniem powierzchni | 178,22m2 |
| 7 | KNR-4-01  1209/10 | Pomalować 2x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową,  z uprzednim przygotowaniem powierzchni. | 45,61m2 |
| 8 | KNR 4-01  1209/06 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę okienną, dawniej malowaną z uprzednim przygotowaniem powierzchni | 9,20m2 |
| 9 | KNR 4-01  1212/05 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, balustradę metalową  z pochwytem | 22,25m2 |
| 10 | KNR 4-01  1209/13 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną szafki metalowe | 14 szt. |
| 11 | KNR 4-01  1209/13 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną parapety drewniane  z uprzednim przygotowaniem powierzchni –do 0,45m2 | 3 szt. |
| 12 | KNR 4-01  1212/1901 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną grzejniki radiatorowe | 0,70m2. |
| 13 | KNR 4-01  0417/03 | Dorobić i zamontować brakujący fragment pochwytu drewnianego /poręczy/ balustrady metalowej | 1,50mb. |
| 14 | KNR 4-01  0903/01 | Dopasować stare skrzydła drzwiowe z regulacją okuć | 3 szt. |
| 15 | KNR 4-01  0919/20  0920/24 | Wymienić kompletny zamek drzwiowy z klamkami i szyldami | 1 kpl. |
| 16 | KNNR 3  1013/01 | Zabezpieczyć podłogi folią z uprzątnięciem po wykonaniu  robót malarskich. | 109,50m2 |

Zadanie 2**- Roboty malarskie.**

**Malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Poddębina 4 w Tuszynie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis robót** | **Jednostka miary , ilość** |
| 1 | KNR-4-01  1202/09  1204/01  08  R-1,15 | Pomalować sufity 2 x krotnie farba emulsyjną kolorowa,  z zeskrobaniem łuszczącej się farby, z przygotowaniem powierzchni. | 19,65m2 |
| 2 | KNR-4-01  0212/02  /08  1202/09  R-1,15 | Pomalować ściany 2 x krotnie farba emulsyjną kolorową,  z zeskrobaniem łuszczącej się farby z przygotowaniem powierzchni | 46,65m2 |
| 3 | KNR -4-01  1206/04  R-1,15 | Pomalować 2 x kronie farbą olejna ściany dawniej malowane  1 x krotnym szpachlowaniem /po lewej i po prawej stronie klatki schodowej/ | 12,58m2 |
| 4 | KNR-4-01  1212/05  analogia | Pomalować 2 x krotnie farba olejną, balustradę drewnianą z pochwytem. | 5,60m2 |
| 5 | KNR-4-01  0432/03  0407/03  KNR 2-02  1015/01  1217/05 | Zdemontować i zamontować po wykonaniu kompletną stolarkę  drzwiową z naświetlem, drewnianą filongową z 2 x krotnym pomalowaniem  1,03x2,55 | 2,63m2 |
| 6 | KNR-4-01  1209/03 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną stolarkę okienną, dawniej malowaną | 1,10m2 |
| 7 | KNR-4-01  0411/08 | Wymienić próg drewniany z zabezpieczeniem | 1 szt. |
| 8 | KNR 4-01  1209/10 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, stolarkę drzwiową, dawniej malowane. | 7,04m2 |
| 9 | KNR 4-01  1210/14 | Pomalować 2 x krotnie farbą olejną, właz dachowy | 1 szt. |
| 10 | KNR 4-01  0411/06 | Wymienić częściowo zniszczone deski w podłodze I piętro,  deski strugane felcowane gr.32mm | 4,23m2 |
| 11 | KNR 4-01  1509/01 | Pomalować podłogę drewnianą z listwami, 2 x krotnie farbą  olejną, dawniej malowaną | 13,15m2 |